# /etc/conf.d/slcand
# This file contains the configuration for the slcan daemon



# The `stty' command includes support for speeds of 57600, 115200,
# 230400, 460800, 500000, 576000, 921600, 1000000, 1152000, 1500000,
# 2000000, 2500000, 3000000, 3500000, or 4000000

# 921600 baud for S6
# 460800 baud for S5

# Case sensitive speed setting

can_speed="S5"
tty_baud="460800"
tty_device="ttyUSB0"
can_device="can0"
